

**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**

**ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ**

**ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»**

**(ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 259358/07-08-2023 )**

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Της επιχείρησης ……………………………………………………………………………………………..με ΑΦΜ……………., ΔΟΥ……………………. ,έδρα ………………………………….., οδός …..………………………………… αριθμός ..……….., Τ.Κ…………., Τηλ……………………., e-mail…………………………………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ**  | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΛΙΚΑ** |
| **ΥΠΟΕΡΓΟ 1****: Προμήθεια σκηνών και ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού** |
| **1.1: Φουσκωτή Σκηνή Άμεσης Εγκατάστασης** |
| 1.1.1 Τύπος σκηνής: Σκηνή με αεροθάλαμο | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.1.2 Προστασία από νερό: Αδιάβροχη | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.1.3 Υλικό κατασκευής: Οροφή: Polyester με PU Δάπεδο: Polyester με επικάλυψη PVC | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.1.4 Εσωτερική χωρητικότητα: 40 m2 περίπου | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.1.5 Εξωτερικές διαστάσεις: ΜxΠxY 8,00 m X 5,00 m X 3,00 m περίπου | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.1.6 Βάρος: έως 180 kg. περίπου | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.1.7 Αντοχή σε εξωτερικές Θερμοκρασίες: -25 έως 65ºC | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.1.8 Αριθμός εισόδων: 2 | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.1.9 Χρώμα: Κίτρινο ή Λευκό | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.1.10 Εξοπλισμός πρόσδεσης: πάσσαλοι ,σφυρί κ.λ.π | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.1.11 Υλικά αποθήκευσης: δυνατότητα αποθήκευσης σε σακίδιο μικρών διαστάσεων | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.1.12 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Να διαθέτει:- στο πλαίσιο λαβές για ανάρτηση αξεσουάρ (π.χ. φωτιστικά),- αποσπώμενο δάπεδο - έως 6 παράθυρα – διαστάσεων 0,60 cm x 0,45 cm περίπου,που φέρουν εντομοαπωθητικό στρώμα - μεμβράνη - ειδικές εισόδους για καλώδια και αεραγωγούς θέρμανσης -ψύξης, - περιμετρικά σημεία αγκύρωσης και πρόσδεσης στο έδαφος,- ηλεκτρική αντλία προστασίας IP54- σετ επιδιόρθωσης- συσκευασία αποθήκευσης | **ΝΑΙ** |  |  |
| **1.2 Σκηνή μεγάλη νοσηλείας χειρουργείου (Medical center)** |
| 1.2.1 Τύπος σκηνής: Σκηνή νοσηλείας χειρουργείου (Medical Center) κατάλληλη για Ιατρείο, Πρώτες Βοήθειες, Στέγαση.  | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.2.2 Προστασία από νερό: Αδιάβροχη σκηνή για ευαίσθητο εξοπλισμό.  | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.2.3 Υλικό κατασκευής: Σύνδεσμοι και πλάκες έδρασης κατασκευασμένοι από κράμα αλουμινίου. Ύφασμα πλεγμένο από ίνες βαμβάκι-πολυεστέρα 50%-50%, υψηλής αντοχής διαπνέον με αντίσταση στη μούχλα, αδιάβροχο, με ιδιαίτερη αντοχή στο σκίσιμο | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.2.4 Εσωτερική χωρητικότητα: 30 m2 περίπου | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.2.5 Εξωτερικές διαστάσεις: ΜxΠxY 6,00 m X 5,00 m X 2,50 m περίπου.  | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.2.6 Όγκος συσκευασίας: 0,32 m3 περίπου | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.2.7 Αντοχή σε εξωτερικές Θερμοκρασίες: Προστασία από ακτινοβολία UV. | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.2.8 Αριθμός εισόδων: 1 | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.2.9 Χρώμα: Άσπρο ή Λευκό | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.2.10 Παράθυρο: διαστάσεων 60 cm X 40 cm, πλαίσιο αλουμινίου και παρελκόμενα, που αποτελείτε από σωλήνες ανοδιώμενου αλουμινίου Φ40  | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.2.11 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Να διαθέτει:εσωτερικό ύφασμα, δάπεδο και διαχωριστικό ύφασμα για την δημιουργία δευτέρου δωματίου | **ΝΑΙ** |  |  |
| **1.3 Σκηνή άμεσης εγκατάστασης πέντε ατόμων** |
| 1.3.1 Τύπος σκηνής: Σκηνή άμεσης εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.2 Προστασία από νερό: Αδιάβροχη.  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.3 Υλικό κατασκευής:  -Εξωτερικό ύφασμα, αδιάβροχο και αντιμουχλικός καμβάς  -Εσωτερικό ύφασμα: Διπλής ύφανσης αδιάβροχο και αντιμουχλικός καμβάς με βαμβακερό-Δάπεδο: αδιάβροχο και ξεχωριστό ύφασμα ΡΕ  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.4. Εσωτερική χωρητικότητα: 12 m2 περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.5 Εξωτερικές διαστάσεις: ΜxΠxY 4,00m X 3,00m X 2,15m στο κέντρο, 0,90m στο πλάι περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.6 Παράθυρα: 4 έως 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.7 Πλαίσιο: Γαλβανιζέ σωλήνες διαμέτρου 47/48 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.8 Χρώμα: Χακί - Μπέζ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.9 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εργαλεία και αξεσουάρ, σκοινιά, πασαλάκια, σφυριά κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| **1.4 Ομπρέλες (τέντες) βαρέος τύπου (Registration)** |
| 1.4.1 Επιφάνεια βάσης: 9,00 m2 | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.4.2. Ύψος στύλων: 2,30 m (2,20 m -2,60 m) | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.4.3 Ύψος: 3,30 m (3,30 m -3,60 m) | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.4.4 Πλάτος: 3,00 m.  | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.4.5 Μήκος: 3,00 m | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.4.6 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Τέντα Pop - up με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος που να δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση και πρόσθετα εργαλεία για την εγκατάστασή της. | **NAI** |  |  |
| **1.5 Γεννήτρια 20KVA** |
| 1.5.1 Καύσιμο: Πετρέλαιο | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.5.2 Ντεπόζιτο: 100 λίτρα | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.5.3 Αυτονομία: 20 ώρες | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.5.4 Τροχήλατη: ΝΑΙ | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.5.5 Ισχύς: 31ΗΡ | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.5.6 Βάρος: 780 κιλά | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.5.7 Τάση: 380V | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.5.8 Στροφές: 1500/λεπτό | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.5.9 Αριθμός κυλίνδρων: 4 | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.5.10 Διαστάσεις: 1,93 m X 0,86 m X 1,15m | **ΝΑΙ** |  |  |
| 1.5.11 Εγγύηση καλής λειτουργίας: ένα (1) έτος | **ΝΑΙ** |  |  |
| **ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια σκηνικού υλικού και μέσων ατομικής προστασίας** |
| **2.1: Ράντζα για σκηνές** |
| 2.1.1 Υλικό κατασκευής: Μεταλλικό κρεβάτι (ράντζο) Σκελετός: Μεταλλικός ηλεκτροστατικά βαμμένος κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρο.Ύφασμα: πολυεστέρας. | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.1.2 Αντοχή: Έως 150 κιλά. | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.1.3 Διαστάσεις: 1,90 m - 2,00 m X 0,70 m - 0,80 m | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.1.4 Υλικά αποθήκευσης: Να παραδοθεί μέσα σε σάκο ασφαλούς μεταφοράς και αποθήκευσης με ιμάντες | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.2: Υπνόσακοι (sleeping bags)** |
| 2.2.1 Υλικό κατασκευής: Εξωτερικό Υλικό: Πολυεστέρας υποαλλεργικόΕσωτερικό Υλικό: Πολυεστέρας υποαλλεργικό | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.2.2 Βάρος: 1,20 κιλά | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.2.3 Κατάλληλο για θερμοκρασίες: -10ºC έως -2ºC | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.2.4 Διαστάσεις: 1,85 m + 30 X 0,76 m | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.2.5 Υλικά αποθήκευσης: Να παραδοθεί μέσα σε θήκη ασφαλούς μεταφοράς και αποθήκευσης | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.3: Σεντόνια στρατού σετ για ράντζα** |
| 2.3.1 Το σετ αποτελείται από: 2 τεμάχια σεντόνια διαστάσεων 140 cm X 240 cm1 τεμάχιο μαξιλαροθήκη 50 cm X 70 cm | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.3.2 Υλικό κατασκευής: Τουλάχιστον 50% βαμβάκι | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.3.3 Χρώμα: Χακί | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.3.4 Τρόπος αποθήκευσης: παραδίδεται σε σακούλα με κενό αέρος | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.3.5 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: πλενόμενο στους 60°C | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.4 Μαξιλάρια ύπνου (σε σακούλα με κενό αέρος)** |
| 2.4.1 Διαστάσεις: 45 cm X 65 cm | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.4.2 Υλικό κατασκευής: Κάλυμμα: Τουλάχιστον 50% βαμβάκι Γέμιση: πολυεστέρας 500 gr - υποαλλεργικό | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.4.3 Τρόπος αποθήκευσης: παραδίδεται σε σακούλα με κενό αέρος | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.4.4 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: πλενόμενο στους 60°C. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.5** **Τραπέζια πτυσσόμενα** |
| 2.5.1 Υλικό κατασκευής: Σκελετός αλουμινίου | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.5.2 Διαστάσεις: 122 cm X 60 cm X 74 cm | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.5.3 Τρόπος αποθήκευσης: Επιφάνεια με πλαίσιο αλουμινίου σπαστή που γίνεται βαλιτσάκι | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.6 Καρέκλες πτυσσόμενες** |
| 2.6.1 Υλικό κατασκευής: Ισχυρό ατσάλινο πλαίσιο υψηλής αντοχής για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.6.2 Διαστάσεις: Υ x Π x Β 100 cm X 80 cm X 60 cm | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.6.3.Αντοχή: 120 kg | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.6.4 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: η καρέκλα να είναι πτυσσόμενη  | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.7 Ισοθερμικές κουβέρτες επιβίωσης** |
| 2.7.1 Υλικό κατασκευής: Φύλλο αλουμινίου με επίστρωση PET | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.7.2 Διαστάσεις: 210 cm X 160 cm | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.7.3 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Να διαθέτει:- Μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές- Να διατηρεί 80% τη θερμοκρασία σώματος- Προστασία από τη ζέστη και από το κρύο και από τις δύο πλευρές της | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.8 Κουβέρτες ελληνικού στρατού** |
| 2.8.1 Υλικό κατασκευής: 100% παρθένο πολυεστέρα σύμφωνα με το ISO 1833 | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.8.2 Διαστάσεις: 1,50 m Χ 2,00 m | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.8.3 Πάχος: 8 mm | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.8.4 Βάρος: 500 gr / m2 | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.8.5 Χρώμα χακί | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.8.6 Αντοχή: Θερμική αντίσταση RCT 0.4 m K/w σύμφωνα με το ISO 11092 RCTΒραδύκαυστη σύμφωνα με ISO 12952-1 & ISO 12952-3 & 4 | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.8.7 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Να είναι πλενόμενη σε πλυντήριο με συρρίκνωση μικρότερη 1% και να διαθέτει πιστοποιητικό οργανοληπτικού ελέγχου | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.9 Μπουφάν για υψηλό ψύχος τύπου Bomber** |
| 2.9.1 Υλικό κατασκευής: Αδιάβροχο και αντιανεμικό με μονωμένη επένδυση | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.9.2 Μέγεθος: XS-5XL | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.9.3 Χρώμα: Μπλε σκούρο ή Πορτοκαλί | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.9.4 Προστασία από νερό: Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης, εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος για να απομακρύνονται οι σταγόνες νερού. | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.9.5 ΕΝ342 Προστασία από τις χαμηλές θερμοκρασίες: Πιστοποιημένο έως και -40°C | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.9.6 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Να διαθέτει:- Ψηλό γιακά και αναδιπλούμενη κουκούλα- 4 τσέπες και εσωτερική τσέπη στήθους-εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση-πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά-φλις επένδυση κολάρο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά-ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότηταΣυμμόρφωση με Πρότυπα:EN ISO 20471 Κλάση 3RIS3279 TOM Θέμα 2 (Μόνο Πορτοκαλί)EN 343 Κλάση 3:1 Χ (WP 15,000mm) EN 342 (0.336 (M2.K/W),2, X) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.10 Γιλέκα σήμανσης** |
| 2.10.1 Υλικό κατασκευής: 100% polyester | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.10.2 Βάρος: 110gr/m2 | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.10.3 Μέγεθος: L - 7XL  | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.10.4 Χρώμα: Κίτρινο φωσφοριζέ, Πορτοκαλί φωσφοριζέ | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.10.5 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Να διαθέτει:- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα- κλείσιμο με σκρατς για εύκολη πρόσβαση- φαρδιά εφαρμογή για άνεση του χρήστη- πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 20471 μετά από 50x πλύσεις- πιστοποίηση CE- Σύμφωνα με Πρότυπα:EN ISO 20471 Κλάση 2EN ISO 13688 | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.11 Κράνη ασφαλείας** |
| 2.11.1 Υλικό κατασκευής: Κέλυφος: πολυαιθυλένιο- ανακυκλώσιμο υλικό, σταθεροποιημένο έναντι της UV ακτινοβολίας, αεριζόμενο, αντιιδρωτικό | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.11.2 Βάρος: 372 gr | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.11.3 Μέγεθος: 53 cm - 64 cm | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.11.4 Χρώμα: Πορτοκαλί, πράσινο, μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, λευκό | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.11.5 Προστασία από νερό: Αδιάβροχο | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.11.6 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Να διαθέτει:- ανθεκτικότητα σε κρούσεις: 50 Joules- προστασία από λιωμένα μέταλλα (σύμβολο ΜΜ)- αντοχή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (σύμβολο -40°C)- οπές που να επιτρέπουν τη ροή του αέρα ώστε να δροσίζει το κεφάλι- υφασμάτινη ζώνη ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη- ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού- υποσιαγώνιο ιμάντα - συμβατό με ωτοασπίδες-εγγύηση 5 ετών από την ημερομηνία κατασκευής-πιστοποίηση CE | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.12 Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικές ασπίδες** |
| 2.12.1 Υλικό κατασκευής: Polycarbonate σκελετός και διάφανοι φακοί | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.12.2 Βάρος: 40 gr | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.12.3 Χρώμα: Διαφανές χρώμα για καλύτερη πλευρική ορατότητα | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.12.4 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Να διαθέτει:- κατάλληλο σχεδιασμό για ταυτόχρονη χρήση με τα περισσότερα συνταγογραφούμενα γυαλιά - ενιαίους πανοραμικούς φακούς - πλευρικές ασπίδες και ενιαίους πανοραμικούς φακούς για εξαιρετική πλευρική προστασία- διαμορφωμένο προστατευτικό στο πλάι και την περιοχή πάνω από τα μάτια για βελτιωμένη προστασία από επιπτώσεις- αντιχαρακτική επίστρωση για πρόσθετη ανθεκτικότητα- προστασία UV 99%- Συμμόρφωση σύμφωνα με Πρότυπα:EN 166 (1F)EN 170 (2C-1.2) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.13 Μπλουζάκια μακό με σήμανση** |
| 2.13.1 Υλικό κατασκευής: 100% βαμβάκι | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.13.2 Βάρος: 175 gr | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.13.3 Μέγεθος: S-5XL | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.13.4 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Να διαθέτει:- υγροαπωθητικό ύφασμα που βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό- ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα- πάνελ χρωματικής αντίθεσης για προστασία από βρωμιά- σχεδιασμένο για μια άνετη εφαρμογή- λαιμόκοψη με ενισχυμένη ραφή στο πίσω μέρος της για μεγαλύτερη αντοχή- πιστοποίηση υφάσματος με δείκτη 40+ UPF που εμποδίζει το 98% των ακτινών UV- Πιστοποίηση σύμφωνα με το Πρότυπο: EN ISO 20471 Κλάση 2 | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.14 Γάντια ασφαλείας**  |
| 2.14.1 Υλικό κατασκευής: Δέρμα με επένδυση φλις  | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.14.2 Μέγεθος: 8, 9, 10, 11, 12 | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.14.3 Διαστάσεις: 240 mm - 280 mm | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.14.4 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Να διαθέτει:- Μανσέτα ασφαλείας - Εργονομικό σχεδιασμό για χρήση σε συνθήκες κρύου- Ανθεκτικότητα και μακρά διάρκεια- Πιστοποίηση CE- Σύμφωνα με τα Πρότυπα: EN ISO 21420 2020 Επιδεξιότητα 5ΕΝ 388: 2016 + Α1: 2016 + Α1: -(1121Χ) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.15 Φακοί LED φανάρια για camp** |
| 2.15.1 Υλικό κατασκευής: Πλαστικό, αδιάβροχο IP54 | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.15.2 Είδος μπαταρίας: επαναφορτιζόμενη | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.15.3 Φωτεινότητα : 185 Lms | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.15.4 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Να διαθέτει:- λυχνία Led- αυτόνομο επαναφορτιζόμενο ηλιακό σύστημα, τουλάχιστον 5W | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.16 Πυροσβεστήρες camp ξηράς σκόνης 6 κιλών** |
| 2.16.1 Υλικό κατασκευής: Ξηράς σκόνης ABC 40% με μονόραφο δοχείο | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.16.2 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Να διαθέτει:- κλείστρο με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου- οδηγίες χρήσης σε μεταξοτυπία- μεταλλική βάση- Κατάλληλος για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έως 90KV | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.17 Κυτίο φαρμακείου με υγειονομικό υλικό πρώτης ανάγκης** |
| 2.17.1 Υλικό κατασκευής : Κυτίο από αλουμίνιο | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.17.2 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Να διαθέτει:-2 x ζευγάρια αποστειρωμένα γάντια χωρίς latex-1 x απολυμαντικό διάλυμα 125ml-1 x αλατούχο διάλυμα 250 ml CE-1 x φακελάκι αποστειρωμένη γάζα 18 cm X 40 cm-3 x φακελάκια αποστειρωμένες γάζες 10 cm X 10 cm-1 x αποστειρωμένη λαβίδα-1 x πακέτο βαμβάκι-1 x συσκευασία αυτοκόλλητα επιθέματα 10 τεμαχίων-1 x ταινία στερέωσης 5 m X 2,5 cm χωρίς latex-1 x επίδεσμος γάζας 10 cm X 3.5 m-1 x ψαλίδι -1 x ιμάντα ισχαιμικής περίδεσης χωρίς latex-1 x τεμάχιο πάγος στιγμής -1 x σακούλα για ιατρικά απορρίμματα  250 mm X 350 mm- αντισηπτικό διάλυμα οξυζενέ - σκευάσματα κατά των εγκαυμάτων- θερμόμετρο | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.18 Παπλώματα μονά για ράντζα** |
| 2.18.1 Υλικό κατασκευής: Πολυεστέρας | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.18.2 Χρώμα: Λευκό | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.18.3 Διαστάσεις: 160 cm X 220 cm | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.18.4 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: υποαλλαεργικό | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.18 5 Τρόπος αποθήκευσης: Συσκευασμένο σε σακούλα με κενό αέρος | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.19 Στεγανός σάκος ώμου για μεταφορά εξοπλισμού 100 L** |
| 2.19.1 Υλικό κατασκευής: Polyester | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.19.2 Χωρητικότητα 100 lt | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.19.3 Διαστάσεις: 37 cm X 12 cm X 10 cm περίπου | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.19.4 Προστασία από νερό: Στεγανός με αδιάβροχο προστατευτικό υλικό στον πάτο | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.19.5 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Να διαθέτει:- φερμουάρ σε σχήμα «Π» για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό- ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου- σχεδιασμένος για να μεταφέρει στεγνό και υγρό εξοπλισμό- ενισχυμένες χειρολαβές  | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.20 Σφυριά βαριοπούλες για περίδεση σκηνών και σκοινιά (100μ)** |
| 2.20.1 Υλικό κατασκευής βαριοπούλας: Σφυρί: ατσάλι Χειρολαβή: πλαστική ή άλλο | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.20.2 Βάρος βαριοπούλα: 1,80 kg | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.20.3 Διαστάσεις βαριοπούλας: Υ x Π27 cm X 11 cm | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.20.4 Χρώμα σχοινί: Λευκό / Μπλε | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.20.5 Μέγεθος σχοινί: Φ12 | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.21 Ρολό βάρους 10 κιλών υποστρώματα σκηνής-μοκέτας με φιλμ αλουμινίου 9mm** |
| 2.21.1 Υλικό κατασκευής: Υπόστρωμα σκηνής σε ρόλο μοκέτας, 100% αφρός πολυουρεθάνης με φιλμ αλουμινίου9 mm 30 | **ΝΑΙ** |  |  |
| 2.21.2 Βάρος: 10 kg/10 m | **ΝΑΙ** |  |  |

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

**…………………….………**

**(υπογραφή & σφραγίδα)**