

**ΑΔΑΜ**:

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  **ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  **Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ**  **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ &**  **ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**  **Ταχ. Δ/νση:** Τέρμα Πολυτεχνείου**,**  **Άγιος Νικόλαος Ταχ. Κώδικας:** 72100  **Πληροφορίες:** Τζουβάρα Φωτεινή  **Τηλέφωνο:** 2841340315  **Εmail: tzouvara.f@0531.syzefxis.gov.gr** | **Άγιος Νικόλαος, 07/09/2023**  **Αρ. Πρωτ.: 294161**      **Προς: ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ τ. ΙΩΑΝ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ**  ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11  700 14 Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  **Email: aggelanistikaki@gmail.com**  **finezza20@yahoo.gr** |

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια** **μέσων ατομικής προστασίας για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Λασιθίου έτους 2024**

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Την με αριθμ. 1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762 τ.Β΄) απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
3. Την με αρ. πρωτ. 242575/01-10-2019 (ΦΕΚ 3732 τ.Β’ 8-10-2019) απόφαση περί μεταβίβασης και ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης.
4. Τις Διατάξεις του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Το με αρ. πρωτ. 331378/27-10-2022 έγγραφο της εταιρείας ErgoProlipsis, τεχνικός σύμβουλος της Π.Ε. Λασιθίου.
2. Το με αρ. πρωτ. 292697/07-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013367161) αίτημα της Δ/νσης

Διοικητικού Οικονομικού.

1. Την με α.α 3729/07-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013367395) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

**σας καλεί**

να υποβάλλετε έγγραφη κλειστή οικονομική προσφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας **έως την Δευτέρα 18/09/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.,** για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίουμε **συνολικό προϋπολογισμό** **36.902,40** **συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης 20%,** για τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου.

Αναλυτική περιγραφή των όρων της πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών περιλαμβάνονται στα **παραρτήματα Α΄ και Β΄.**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 072 ΚΑΕ 1459.01 «Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος μέσων ατομικής προστασίας κ.λπ.) τρεχ. Χρ.

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ιστοσελίδα [www.eprocurement.gov.gr](http://www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης [www.crete.gov.gr](http://www.crete.gov.gr).

|  |  |
| --- | --- |
|  | **O Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου** |
|  | **Ιωάννης Ανδρουλάκης** |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

**ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

**Α. Αντικείμενο της πρόσκλησης**

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου, **με συνολικό προϋπολογισμό 36.902,40 ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα προαίρεσης 20% και το Φ.Π.Α.,** μετην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για την αποδοχή της προσφοράς, απαιτείται, το σύνολο των ειδών της παρούσας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευόμενων προϊόντων περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Τα δικαιώματα προαίρεσης ασκούνται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, με μονομερή δήλωση (Απόφαση) του Αρμόδιου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού και δύναται να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που προκύψουν ανάγκες σε είδη τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα υπό προμήθεια είδη της πρόσκλησης καθώς και σε αύξηση των ποσοτήτων ειδών που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ως προς το αντικείμενο της παρούσας, αρμόδιο είναι το Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Λασιθίου (τηλ. επικοινωνίας 28413-40315 -307).

**Β. Προϋποθέσεις συμμετοχής**

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παράδοσης των προς προμήθεια από την παρούσα πρόσκληση ειδών άμεσα και τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

**Γ. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών**

Η προσφορά υποβάλλεται με κάθε πρόσφορο μέσο και με οποιονδήποτε τρόπο από τον ανάδοχο, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο τοποθετείται:

* Έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα Παράρτημα Δ’. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ και θα περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. Στην οικονομική προσφορά να αναγράφεται η τιμή ανά προσφερόμενο είδος και η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προσφερόμενων υλικών. Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ειδών της παρούσας προμήθειας, θα απορρίπτεται. Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την λήξη της σύμβασης.
* Συνοδευτικά πιστοποιητικά ανά είδος.
* Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρ. 73 του Ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
* Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας αφορούν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
* Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Εφόσον η νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση, προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. ΓΕΜΗ) αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.
* Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ) και τις μεταβολές του.

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου, οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, e-mail).

Προσφορά που παρουσιάζει επιφυλάξεις ή αποκλίσεις από οποιοδήποτε όρο της παρούσας **απορρίπτονται**. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

**Δ. Υποχρεώσεις αναδόχου – Παράδοση Προμήθειας**

Ο ανάδοχος οφείλει σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, να καταγράψει τα ακριβή μεγέθη των προς προμήθεια ειδών. Τα προς προμήθεια είδη, σε περίπτωση ανάγκης, θα έχουν την δυνατότητα αλλαγής μεγέθους εντός τριάντα (30) ημερών, η οποία θα πραγματοποιείται έπειτα από συνεννόηση με τον Ανάδοχο.

Ο συντονισμός της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού.

Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται βάσει των αναγκών των υπαλλήλων της Υπηρεσίας ανά Δ/νση. Ο Προϊστάμενος της εκάστοτε Δ/νσης, στην οποία προορίζονται τα προς προμήθεια είδη, θα βεβαιώνει την ακέραιη παραλαβή των ειδών με την έκδοση βεβαίωσης (Παρ. 10 άρθρου 208 του Ν. 4412/2016) η οποία θα παραδίδεται στο Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας.

Ο Προϊστάμενος από κάθε Διεύθυνση θα έχει το δικαίωμα κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών να διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο. Στην περίπτωση αιτιολογημένων αποκλίσεων των προδιαγραφών των ειδών αυτών ή τυχόν ελαττωμάτων δεν θα προβεί στην παραλαβή αυτών.

Η Π.Ε. Λασιθίου κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αναδόχου δύναται να ζητήσει την αλλαγή ή την αντικατάσταση του είδους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προμήθεια και μέσα στα όρια του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού της σύμβασης.

Τα ζητούμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν, εντός δυο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης τμηματικά, μετά από αίτημα της Δν/σης Διοικητικού Οικονομικού, κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο της εκάστοτε Δ/νσης και τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Π.Ε. Λασιθίου για την εκτέλεση της προμήθειας τουλάχιστον δυο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στον Προϊστάμενο της εκάστοτε Δ/νσης, κατά την παράδοση, έντυπο ή σχετικό πίνακα, όπου θα αναφέρονται οι οδηγίες χρήσης και η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής των προς παράδοση προϊόντων.

Τα είδη θα είναι χωρισμένα σε χάρτινες κούτες και θα συνοδεύονται από νόμιμο έγγραφο διακίνησης προϊόντων.

Τα πάσης φύσεως έξοδα (κόστος μεταφοράς κλπ) θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

**Ε. Υποχρεώσεις αναδόχου**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστη ποιότητα της προμήθειας, που συνιστά το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.

**Ε. Κρατήσεις – Πληρωμή**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά για την παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας, ανά θέση εργασίας, των τεχνικών προδιαγραφών, της ποσότητας και της μονάδας μέτρησης, των προς προμήθεια ειδών. Συγκεκριμένα είδη της προμήθειας θα φέρουν το εθνόσημο καθώς και την επιγραφή «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ». Τα είδη αυτά είναι: α) μπουφάν, β) φόρμα εργασίας, γ) μπλουζάκι Τ- shirt, δ) ανακλαστικό γιλέκο, ε) φούτερ και στ) καπέλα.

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προσκομίσει την μακέτα στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης σε μορφή κατάλληλη προς επεξεργασία. Ο ορισμός της θέσης, του μεγέθους γραμματοσειράς και λοιπές λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν κατόπιν συνεννόησης μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και της Αναθέτουσας Αρχής.

Η δαπάνη εξολοκλήρου θα βαρύνει τον ανάδοχο.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Θέση εργασίας** | **Είδος** | **Προδιαγραφές** | **Ποσότητα** | **Μονάδα μέτρησης** |
| **Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων – Επιθεωρητής Οχημάτων Υπάλληλοι στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται οι έλεγχοι σε συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, ΚΤΕΟ** | Γάντια προστασίας | ΕΝ 388, ΕΝ 374. | 4 | ΖΕΥΓΟΣ |
| Γάντια νιτριλίου, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=0), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). |
| Κράνος προστασίας από προσκρούσεις | EN 812, Αεριζόμενο, Αντιϊδρωτικό | 2 | ΤΕΜ |
| Ανακλαστικό γιλέκο | ΕΝ 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι | 2 | ΤΕΜ |
| Μπουφάν | ΕΝ 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. | 2 | ΤΕΜ |
|  |
|  |
| Φόρμα εργασίας | 100% βαμβάκι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια. | 4 | ΤΕΜ |  |
| Υπόδημα ασφαλείας | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S3. | 2 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Ωτοβύσματα | EN 352, SNR >=15, μιας χρήσης. | 1 | ΚΟΥΤΙ 250 ΖΕΥΓΗ |  |
| Επιγονατίδες | EN 14404, Class 1, εξωτερικές. | 2 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Πολιτική προστασίας (πυρασφάλεια, πλημμύρες, χιονοπτώσεις)** | Γάντια προστασίας | ΕΝ 388 Γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). | 10 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Κράνος | ΕΝ 16471, EN 12492, Να διαθέτει οπές αερισμού, προσθαφαιρούμενο βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα μονοστρωματικό προστατευτικό αυχένα και αυτιών | 6 | ΤΕΜ |  |
| Γυαλιά προστασίας | ΕΝ 166,διάφανο φακό 2C-1.2, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, , αντιθαμβωτικά N | 6 | ΤΕΜ |  |
| Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου | EN 136 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο ΑΒΕΚ2 Ρ3 | 6 | ΤΕΜ |  |
| Αναπνευστική Συσκευή | ΕΝ 136, ΕΝ 137 | 5 | ΤΕΜ |  |
| Να περιλαμβάνει |  |
| Μάσκα Ολοκλήρου Προσώπου |  |
| Βαλβίδα Εκπνοής και Εξάρτημα Συνεχούς Αέρα |  |
| Σωλήνας Υψηλής Πίεσης, Μανόμετρο και Σύστημα Συναγερμού |  |
| Βαλβίδα Μείωσης της Πίεσης και Βαλβίδα Ασφαλείας Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό |  |
| Κλείστρο Φιάλης |  |
| Φιάλη 6lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα |  |
| Ειδική Βαλίτσα Μεταφοράς |  |
| Μπουφάν | ΕΝ 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 | 6 | ΤΕΜ |  |
| ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 |  |
| Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. |  |
| Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, οnesize. | 6 | ΤΕΜ |  |
| Φόρμα εργασίας | 100% βαμβάκι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια. | 5 | ΤΕΜ |  |
| Ανακλαστικό γιλέκο | ΕΝ 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι | 12 | ΤΕΜ |  |
| Πυρίμαχη στολή | ΕΝ 11612 τουλάχιστον με τις κλάσεις Α1, Β1,C1,F1 | 5 | ΤΕΜ |  |
| Γάντια πυρίμαχα | EN 659:2003 + Α1:2008, | 5 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| EN 420:2003+A1:2009 |  |
| Μπότες πυρίμαχες | EN 15090:2012 HI3 CI SRC | 5 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Γαλότσες | ΕΝ 20347, Κατηγορία >=OB. | 5 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης | ΕΝ 13034, ΕΝ 14126 | 20 | ΤΕΜ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Επόπτες**  **δημόσιας υγείας**  **Επιθεωρητές περιβάλλοντος, εδάφους,**  **ελεγκτές σε ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, βιολογικούς κ.α.** | Γάντια προστασίας | ΕΝ 388. | 15 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Γάντια με επένδυση νιτριλίου με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά |  |
| αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο >=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). |  |
| Γυαλιά προστασίας | ΕΝ 166, EN 172, Scale number >= 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N | 5 | ΤΕΜ |  |
| Μάσκα ημίσεως προσώπου | EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα | 5 | ΤΕΜ |  |
| Φίλτρο Α1 Ρ3. |  |
| Φόρμα εργασίας | 100% βαμβάκι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια. | 5 | ΤΕΜ |  |
| Ανακλαστικό γιλέκο | ΕΝ 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι | 5 | ΤΕΜ |  |
| Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | ΕΝ 374-1, ΕΝ 374-5. Υλικό νιτρίλιο. | 1 | ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ |  |
| Μάσκα με φίλτρο | EN 149: >=FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα. | 15 | ΤΕΜ |  |
| Μάσκα μιας χρήσης | EN 14683. | 2 | ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ |  |
| Ρόμπες Υφασμάτινες | Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος. | 10 | ΤΕΜ |  |
| Υπόδημα ασφαλείας | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S3. | 5 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Γαλότσες | ΕΝ 20347, Κατηγορία >=OB. | 5 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης | ΕΝ 13034, ΕΝ 14126 | 20 | ΤΕΜ |  |
| Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles) | ΕΝ 166, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N. | 5 | ΤΕΜ |  |
| Μπουφάν | ΕΝ 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 | 5 | ΤΕΜ |  |
| ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 |  |
| Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. |  |
| Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, οnesize. | 5 | ΤΕΜ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Επιβλέπων Μηχανικός Υπάλληλοι των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων,**  **στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνεται ο έλεγχος επίβλεψης έργων** | Γάντια προστασίας | ΕΝ 388. | 25 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Γάντια με επένδυση νιτριλίου με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά |  |
| αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο >=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). |  |
| Κράνος | ΕΝ 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο. | 5 | ΤΕΜ |  |
| Γυαλιά προστασίας | ΕΝ 166, EN 172, Scale number >= 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N | 5 | ΤΕΜ |  |
| Ανακλαστικό γιλέκο | ΕΝ 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι | 15 | ΤΕΜ |  |
| Υπόδημα ασφαλείας | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S3. | 5 | ΤΕΜ |  |
| Μπουφάν | ΕΝ 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 | 5 | ΤΕΜ |  |
| ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 |  |
| Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. |  |
| Γαλότσες | ΕΝ 20347, Κατηγορία >=OB. | 5 | ΤΕΜ |  |
| Νιτσεράδα | ΕΝ 343, Αδιαβροχοποίηση =3 και διαπνέον ≥ 1 | 5 | ΤΕΜ |  |
| ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 |  |
| Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα |  |
| Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, οnesize. | 5 | ΤΕΜ |  |
| Μπλουζάκι T-shirt | Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό | 10 | ΤΕΜ |  |
| Μάσκα με φίλτρο | EN 149: >=FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα. | 35 | ΤΕΜ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ελεγκτές διεύθυνσης ανάπτυξης** | Κράνος | ΕΝ 397, EN 50365 | 6 | ΤΕΜ |  |
| Γάντια προστασίας | ΕΝ 388. | 18 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Γάντια με επένδυση νιτριλίου με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά |  |
| αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο >=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). |  |
| Γυαλιά προστασίας | ΕΝ 166, EN 172, Scale number >= 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N | 6 | ΤΕΜ |  |
| Ανακλαστικό γιλέκο | ΕΝ 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι | 6 | ΤΕΜ |  |
| Μάσκα με φίλτρο | EN 149: >=FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα. | 30 | ΤΕΜ |  |
| Υπόδημα ασφαλείας | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S3. | 6 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Γαλότσες | ΕΝ 20347, Κατηγορία >=OB. | 6 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης | ΕΝ 13034, ΕΝ 14126 | 24 | ΤΕΜ |  |
| Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles) | ΕΝ 166, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N. | 6 | ΤΕΜ |  |
| Μπουφάν | ΕΝ 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 | 6 | ΤΕΜ |  |
| ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 |  |
| Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. |  |
| Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, οnesize. | 6 | ΤΕΜ |  |
| Παντελόνι εργασίας | Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής: 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m² | 12 | ΤΕΜ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Οδηγοί Φορτηγών** | Γάντια προστασίας | ΕΝ 388 | 0 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). |  |
| Μάσκα με φίλτρο | EN 149: >=FFP1. | 40 | ΤΕΜ |  |
| Παντελόνι εργασίας | Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής: 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m² | 4 | ΤΕΜ |  |
| Παντελόνι εργασίας | Χειμερινό : Υλικό κατασκευής: 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240g/m2. | 4 | ΤΕΜ |  |
| Μπλουζάκι T-shirt | Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό | 4 | ΤΕΜ |  |
| Ανακλαστικό γιλέκο | ΕΝ 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι | 0 | ΤΕΜ |  |
| Υπόδημα ασφαλείας | Άρβυλα ή Παπούτσι ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S2. | 2 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Μπουφάν | ΕΝ 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 | 0 | ΤΕΜ |  |
| ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 |  |
| Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. |  |
| Φούτερ Εργασίας | Υλικό κατασκευής: 80% cotton, 20% polyester. | 4 | ΤΕΜ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Απασχολούμενοι στη σήμανση οδών** | Γάντια προστασίας | ΕΝ 388. | 16 | ΤΕΜ |  |
| Γάντια με επένδυση νιτριλίου με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά |  |
| αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο >=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). |  |
|  |
| Γάντια προστασίας | Γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). | 0 | ΤΕΜ |  |
| Μπουφάν | ΕΝ 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 | 0 | ΤΕΜ |  |
| ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 |  |
| Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. |  |
| Ανακλαστικό γιλέκο | ΕΝ 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι | 0 | ΤΕΜ |  |
| Υπόδημα ασφαλείας | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S3. | 4 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Φούτερ Εργασίας | Υλικό κατασκευής: 80% cotton, 20% polyester. | 4 | ΤΕΜ |  |
|  |
| Μπλουζάκι T-shirt | Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό | 4 | ΤΕΜ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Χειριστής Μηχανημάτων** | Γάντια προστασίας | ΕΝ 388, ΕΝ 374. | 16 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Γάντια νιτριλίου, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=0), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). |  |
| Γάντια προστασίας | Γάντια με επένδυση νιτριλίου με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά | 0 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο >=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). |  |
| Κράνος | ΕΝ 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο. | 2 | ΤΕΜ |  |
| Μπουφάν | ΕΝ 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 | 0 | ΤΕΜ |  |
| ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 |  |
| Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. |  |
| Παντελόνι εργασίας | Καλοκαιρινό : Υλικό κατασκευής: 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m² | 4 | ΤΕΜ |  |
| Παντελόνι εργασίας | Χειμερινό : Υλικό κατασκευής: 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240g/m2. | 4 | ΤΕΜ |  |
| Μπλουζάκι T-shirt | Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό | 0 | ΤΕΜ |  |
| Φόρμα εργασίας | 100% βαμβάκι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια. | 0 | ΤΕΜ |  |
| Ανακλαστικό γιλέκο | ΕΝ 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι | 0 | ΤΕΜ |  |
| Γαλότσες | ΕΝ 20345, Κατηγορία >=S4. | 2 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Υπόδημα ασφαλείας | Άρβυλα ή Παπούτσι ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S3. | 0 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Φούτερ Εργασίας | Υλικό κατασκευής: 80% cotton, 20% polyester. | 0 | ΤΕΜ |  |
| Μάσκα ημίσεως προσώπου  (Διαγράμμιση Οδών) | EN 140  για τη μάσκα  EN14387 για τα φίλτρα | 2 | ΤΕΜ |  |
| Φίλτρο Α1 Ρ3. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κτηνίατρος** | Γάντια προστασίας | ΕΝ 388, ΕΝ 374. | 12 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). |  |
| Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | EN 374-1, EN 374-5, Υλικό νιτρίλιο, , χρώμα λευκό. | 1 | ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100ΤΜΧ |  |
| Φόρμα εργασίας | 100% βαμβάκι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια. | 8 | ΤΕΜ |  |
| Φόρμα εργασίας | Από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με τσέπες (**τύπου SCRUB**). | 8 | ΤΕΜ |  |
| Αδιάβροχη ποδιά | Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα, χρώμα λευκό. | 4 | ΤΕΜ |  |
| Ρόμπες Υφασμάτινες | Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος, χρώμα λευκό. | 8 | ΤΕΜ |  |
| Γαλότσες | ΕΝ 20345, Κατηγορία >=S4, χρώμα λευκό. | 4 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Υπόδημα ασφαλείας | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S2. | 4 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Μάσκα με φίλτρο | EN 149: >=FFP2, με στρώμα ενεργού άνθρακα. | 16 | ΤΕΜ |  |
| Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles) | ΕΝ 166, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N. | 4 | ΤΕΜ |  |
| Ποδονάρια Μπότας | Αδιάβροχα, με λάστιχο στο πάνω τους τμήμα | 1 | ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ |  |
| Μπουφάν | ΕΝ 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 | 4 | ΤΕΜ |  |
| ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 |  |
| Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. |  |
| Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, οnesize. | 4 | ΤΕΜ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Απασχολούμενοι στα μελίσσια** | Στολή μελισσοκόμων | Φόρμα ολόσωμη μελισσοκομίας με φερμουαρ διπλής κατεύθυνσης. Υλικό αδιαπέραστο στα τσιμπήματα Αφαιρούμενη προσωπίδα – καπέλο. Λάστιχο στα μανίκια, στη μέση και στα μπατζάκια | 7 | ΤΕΜ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Αποθηκάριος** | Γάντια προστασίας | ΕΝ 388, ΕΝ 374. Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). | 4 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Γάντια προστασίας | ΕΝ 388, | 4 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Γάντια με επένδυση νιτριλίου με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά |  |
| αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο >=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). |  |
| Φόρμα εργασίας | 100% βαμβάκι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια. | 4 | ΤΕΜ |  |
| Υπόδημα ασφαλείας | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC,Κατηγορία >=S2. | 2 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Μάσκα με φίλτρο | EN 149: >=FFP1 | 16 | ΤΕΜ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Επιβλέψεις γεωπονίας (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Τεχνολόγοι γεωπονίας)**  **Τεχνολόγος ζωικής παραγωγής (τεχνολόγος τροφίμων) Υπάλληλοι στις αρμοδιότητες**  **των οποίων περιλαμβάνονται οι επισκέψεις/έλεγχοι πρωτογενή τομέα** | Κράνος | ΕΝ 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο. | 18 | ΤΕΜ |  |
| Ανακλαστικό γιλέκο | ΕΝ 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι | 36 | ΤΕΜ |  |
| Γαλότσες | ΕΝ 20347, Κατηγορία >=OB. | 18 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Υπόδημα ασφαλείας | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S3. | 18 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | ΕΝ 374-1, ΕΝ 374-5. Υλικό νιτρίλιο. | 3 | ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ |  |
| Γυαλιά προστασίας | ΕΝ 166, EN 172, Scale number >= 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N | 18 | ΤΕΜ |  |
| Μπουφάν | ΕΝ 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 | 18 | ΤΕΜ |  |
| ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 |  |
| Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. |  |
| Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, οnesize. | 18 | ΤΕΜ |  |
| Φόρμα εργασίας | 100% βαμβάκι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια. | 36 | ΤΕΜ |  |
| Μάσκα με φίλτρο | EN 149: >=FFP1. | 48 | ΤΕΜ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Έλεγχοι σε καταψύξεις** | Μπουφάν | ΕΝ 342 | 5 | ΤΕΜ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ιχθυολόγος** | Γάντια προστασίας | ΕΝ 388, ΕΝ 374. ΕΝ 388, ΕΝ 374. Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). | 6 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Αδιάβροχη ποδιά | Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα. | 2 | ΤΕΜ |  |
| Γαλότσες | ΕΝ 20347, Κατηγορία >=OB. | 0 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Νιτσεράδα | ΕΝ 343, Αδιαβροχοποίηση =3 και διαπνέον ≥ 1 | 2 | ΤΕΜ |  |
| ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα. |  |
| Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα |  |
| Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, οnesize. | 0 | ΤΕΜ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κοινωνικοί Λειτουργοί – Κοινωνιολόγοι,Ψυχολόγοι.**  **Υπάλληλοι στις αρμοδιότητες**  **των οποίων περιλαμβάνονται οι επισκέψεις σε φαρμακεία, νοσοκομεία και γενικά σε δομές υγείας** | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | ΕΝ 374-1, ΕΝ 374-5. Υλικό νιτρίλιο. | 2 | ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ |  |
| Μάσκα με φίλτρο | EN 149: >=FFP1. | 60 | ΤΕΜ |  |
| Κάλυμμα υποδήματος μιας χρήσης | CE | 2 | ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Απασχολούμενοι με τον χειρισμό βενζινοπρίονου κουρευτικών μηχανών** | Γάντια προστασίας για αλυσοπρίονο | EN ISO 11393-4 | 2 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
| Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles) | ΕΝ 166, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N. | 2 | ΤΕΜ |  |
| Σετ κράνος, ωτασπίδες, προσωπίδα πλέγματος | Κράνος ΕΝ 397 | 2 | ΣΕΤ |  |
| Ωτασπίδες ΕΝ 352, SNR >=25 |  |
| Προσωπίδα Πλέγματος ΕΝ |  |
| Μάσκα ημίσεως προσώπου | EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα | 2 | ΤΕΜ |  |
| Φίλτρο Α1 Ρ3 |  |
| Παντελόνι εργασίας | EN 11393-2, class 1 | 4 | ΤΕΜ |  |
| Μπλουζάκι T-shirt | Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό | 0 | ΤΕΜ |  |
| Ανακλαστικό γιλέκο | ΕΝ 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι | 0 | ΤΕΜ |  |
| Φούτερ Εργασίας | Υλικό κατασκευής: 80% cotton, 20% polyester. | 0 | ΤΕΜ |  |
| Υπόδημα ασφαλείας | Άρβυλα ασφαλείας EN ISO 17249, ΕΝ 20345, Κατηγορία >=S3. | 2 | ΖΕΥΓΟΣ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Απασχολούμενοι στον θόρυβο** | Ωτοβύσματα | ΕΝ352, SNR>=15, μιας χρήσης | 2 | ΚΟΥΤΙ 200 ΖΕΥΓΗ |  |
|  |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**Για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου (Αριθ. πρωτ. …………Πρόσκλησης)**

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Της επιχείρησης…………….………………………………………………………………………………………………..με έδρα ……………………………………….οδός……………………………………………………αριθμός…………………..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Προδιαγραφές** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Κωδικός προϊόντος/Εταιρεία** |  |
| **1** | **Αδιάβροχη ποδιά** | Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **2** | **Αδιάβροχη ποδιά λευκή** | Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα χρώμα λευκό. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **3** | **Ανακλαστικό γιλέκο** | ΕΝ 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι | ΝΑΙ |  |  |  |
| **4** | **Αναπνευστική συσκευή** | ΕΝ 136, ΕΝ 137 Να περιλαμβάνει · Μάσκα Ολοκλήρου Προσώπου · Βαλβίδα Εκπνοής και Εξάρτημα Συνεχούς Αέρα · Σωλήνας Υψηλής Πίεσης, Μανόμετρο και Σύστημα Συναγερμού · Βαλβίδα Μείωσης της Πίεσης και Βαλβίδα Ασφαλείας Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό · Κλείστρο Φιάλης · Φιάλη 6lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα · Εΐδική Βαλίτσα Μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |  |
| **5** | **Γαλότσες (κατηγορία>=ΟΒ)** | ΕΝ 20347, Κατηγορία >=OB. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **6** | **Γαλότσες (κατηγορία>=S4)** | ΕΝ 20345, Κατηγορία >=S4. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **7** | **Γαλότσες (κατηγορία>=S4 λευκές)** | ΕΝ 20345, Κατηγορία >=S4, χρώμα λευκό. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **8** | **Γάντια ελαστικά μιας χρήσης** | ΕΝ 374-1, ΕΝ 374-5. Υλικό νιτρίλιο. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **9** | **Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (λευκά)** | EN 374-1, EN 374-5, Υλικό νιτρίλιο, χρώμα λευκό. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **10** | **Γάντια Προστασίας υλικόPVC** | ΕΝ 388, ΕΝ 374 Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). | ΝΑΙ |  |  |  |
| **11** | **Γάντια προστασίας Νιτριλίου** | ΕΝ 388, ΕΝ 374. Γάντια νιτριλίου, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=0), αντοχή στη διάτριση (επίπεδο>=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ). | ΝΑΙ |  |  |  |
| **12** | **Γάντια προστασίας δερματοπάνινα** | ΕΝ 388. Γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στι σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο>=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο>=4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ). | ΝΑΙ |  |  |  |
| **13** | **Γάντια προστασίας με επένδυση νιτριλίου** | ΕΝ 388. Γάντια με επένδυση νιτριλίου με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο>=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο>=3), αντοχή στη διάτριση (επίπεδο>=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ). | ΝΑΙ |  |  |  |
| **14** | **Γάντια προστασίας για αλυσοπρίονο** | ΕΝ ISO 11393-4 | ΝΑΙ |  |  |  |
| **15** | **Γάντια πυρίμαχα** | ΕΝ 659:2003+Α1:2008, ΕΝ 420:2003+Α1:2009 | ΝΑΙ |  |  |  |
| **16** | **Γυαλιά κλειστού τύπου (googles)** | ΕΝ 166, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **17** | **Γυαλιά προστασίας** | ΕΝ 166, EN 172, Scale number >= 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, , αντιθαμβωτικά N | ΝΑΙ |  |  |  |
| **18** | **Γυαλιά προστασίας** | ΕΝ 166,διάφανο φακό 2C-1.2, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, , αντιθαμβωτικά N | ΝΑΙ |  |  |  |
| **19** | **Επιγονατίδες** | ΕΝ 14404, Class 1, εξωτερικές | ΝΑΙ |  |  |  |
| **20** | **Κάλυμα υποδήματος μιας χρήσης** | CE | ΝΑΙ |  |  |  |
| **21** | **Καπέλα τύπου μπέιζμπολ** | Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, οnesize. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **22** | **Κράνος (αεριζόμενο)** | ΕΝ 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **23** | **Κράνος πολιτικής προστασίας** | ΕΝ 16471, ΕΝ12492, Να διαθέτει οπές αερισμού, προσθαφαιρούμενο βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα μονοστρωματικό προστατευτικό αυχένα και αυτιών. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **24** | **Κράνος απλό** | ΕΝ 397, ΕΝ 50365 | ΝΑΙ |  |  |  |
| **25** | **Κράνος προστασίας από προσκρούσεις** | ΕΝ 812, Αεριζόμενο, Αντιιδρωτικό | ΝΑΙ |  |  |  |
| **26** | **Μάσκα ημίσεως προσώπου** | EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο Α1 Ρ3. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **27** | **Μάσκα με φιλτρο (FFP1 ενεργού άνθρακα)** | EN 149: >=FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **28** | **Μάσκα με φιλτρο (FFP2 ενεργού άνθρακα)** | EN 149: >=FFP2, με στρώμα ενεργού άνθρακα. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **29** | **Μάσκα με φιλτρο FFP1** | EN 149: >FFP1 | ΝΑΙ |  |  |  |
| **30** | **Μάσκα μιας χρήσης** | EN 14683. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **31** | **Μασκα ολόκληρου προσώπου** | EN 136 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο ΑΒΕΚ2 Ρ3 | ΝΑΙ |  |  |  |
| **32** | **Μπλουζάκι T-shirt** | Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό | ΝΑΙ |  |  |  |
| **33** | **Μπότες πυρίμαχες** | ΕΝ 15090:2012 HI3 CI SRC | ΝΑΙ |  |  |  |
| **34** | **Μπουφάν** | ΕΝ 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **35** | **Μπουφάν (απλά)** | ΕΝ342 | ΝΑΙ |  |  |  |
| **36** | **Νιτσεράδα** | ΕΝ 343, Αδιαβροχοποίηση =3 και διαπνέον ≥ 1 ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα | ΝΑΙ |  |  |  |
| **37** | **Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης** | ΕΝ 13034, ΕΝ14126 | ΝΑΙ |  |  |  |
| **38** | **Παντελόνι εργασίας (χειμερνινό)** | Χειμερινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240gr/m2. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **39** | **Παντελόνι εργασίας Εργατών)** | ΕΝ 11393-2, class 1 | ΝΑΙ |  |  |  |
| **40** | **Παντελόνι εργασίας (καλοκαιρινό)** | Καλοκαιρινό : Υλικό κατασευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **41** | **Ποδονάρια μπότας** | Αδιάβροχα, με λάστιχο στο πάνω τους τμήμα. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **42** | **Πυρίμαχη στολή** | ΕΝ 11612 τουλάχιστον με τις κλάσεις Α1, Β1,C1,F1 | ΝΑΙ |  |  |  |
| **43** | **Ρόμπες υφασμάτινες** | Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος χρώμα λευκό. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **44** | **Σετ κράνος ωτοασπίδες προσωπίδα πλέγματος** | Κράνος ΕΝ 397, Ωτοασπίδες ΕΝ 352, snr>=25, Προσωπίδα πλέγματος ΕΝ. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **45** | **Στολή Μελισσοκόμων** | Στολή μελισσοκόμων | ΝΑΙ |  |  |  |
| **46** | **Υποδήματα ασφαλείας** | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S3 | ΝΑΙ |  |  |  |
| **47** | **Υποδήματα ασφαλείας (εργατών)** | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ ISO 17249, ΕΝ 20345, Κατηγορία >=S3. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **48** | **Υπόδημα ασφαλείας** | Άρβυλα ή Παπούτσι ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S2. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **49** | **Φόρμα εργασίας** | 100% βαμβακι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **50** | **Φόρμα εργασίας (τύπου SKRUB)** | Από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με τσέπες (τύπου SCRUB). | ΝΑΙ |  |  |  |
| **51** | **Φούτερ εργασίας** | Υλικό κατασκευής : 80% cotton, 20% polyester. | ΝΑΙ |  |  |  |
| **52** | **Ωτοβύσματα** | ΕΝ 352, ΣΝΡ>=15, μιας χρήσης | ΝΑΙ |  |  |  |

**(Ημερομηνία)**

**Ο Προσφέρων**

**(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Ο (υποψήφιος Ανάδοχος)………………….……………………………………………………….. με έδρα …………………………………. οδός …….………………….. αριθμός …………… Τ.Κ. ………….. τηλ. ……………………. email……………………………………….., αφού έλαβα γνώση της αρ. πρωτ. ………/…-…-2023 πρόσκλησης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της πρόσκλησης και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας στην κάτωθι τιμή:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Προδιαγραφές** | **Συνολική ποσότητα** | **Προσφερόμενη Τιμή/τμχ** | **Σύνολο προσφοράς χωρίς ΦΠΑ** |
| **1** | **Αδιάβροχη ποδιά** | Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα. | 2 TEM |  |  |
| **2** | **Αδιάβροχη ποδιά λευκή** | Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα χρώμα λευκό. | 4 TEM |  |  |
| **3** | **Ανακλαστικό γιλέκο** | ΕΝ 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι | 76 TEM |  |  |
| **4** | **Αναπνευστική συσκευή** | ΕΝ 136, ΕΝ 137 Να περιλαμβάνει · Μάσκα Ολοκλήρου Προσώπου · Βαλβίδα Εκπνοής και Εξάρτημα Συνεχούς Αέρα · Σωλήνας Υψηλής Πίεσης, Μανόμετρο και Σύστημα Συναγερμού · Βαλβίδα Μείωσης της Πίεσης και Βαλβίδα Ασφαλείας Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό · Κλείστρο Φιάλης · Φιάλη 6lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα · Εΐδική Βαλίτσα Μεταφοράς | 5 TEM |  |  |
| **5** | **Γαλότσες (κατηγορία>=ΟΒ)** | ΕΝ 20347, Κατηγορία >=OB. | 39 ΖΕΥΓΗ |  |  |
| **6** | **Γαλότσες (κατηγορία>=S4)** | ΕΝ 20345, Κατηγορία >=S4. | 2 ΖΕΥΓΗ |  |  |
| **7** | **Γαλότσες (κατηγορία>=S4 λευκές)** | ΕΝ 20345, Κατηγορία >=S4, χρώμα λευκό. | 4 ΖΕΥΓΗ |  |  |
| **8** | **Γάντια ελαστικά μιας χρήσης** | ΕΝ 374-1, ΕΝ 374-5. Υλικό νιτρίλιο. | 6 ΚΟΥΤΙ |  |  |
| **9** | **Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (λευκά)** | EN 374-1, EN 374-5, Υλικό νιτρίλιο, χρώμα λευκό. | 1 ΚΟΥΤΙ |  |  |
| **10** | **Γάντια Προστασίας υλικό PVC** | ΕΝ 388, ΕΝ 374 Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). | 22 ΖΕΥΓΟΣ |  |  |
| **11** | **Γάντια προστασίας Νιτριλίου** | ΕΝ 388, ΕΝ 374. Γάντια νιτριλίου, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=0), αντοχή στη διάτριση (επίπεδο>=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ). | 20 ΖΕΥΓΗ |  |  |
| **12** | **Γάντια προστασίας δερματοπάνινα** | ΕΝ 388. Γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στι σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο>=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο>=4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ). | 10 ΖΕΥΓΗ |  |  |
| **13** | **Γάντια προστασίας με επένδυση νιτριλίου** | ΕΝ 388. Γάντια με επένδυση νιτριλίου με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο>=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο>=3), αντοχή στη διάτριση (επίπεδο>=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ). | 78 ΖΕΥΓΗ |  |  |
| **14** | **Γάντια προστασίας για αλυσοπρίονο** | ΕΝ ISO 11393-4 | 2 ΖΕΥΓΗ |  |  |
| **15** | **Γάντια πυρίμαχα** | ΕΝ 659:2003+Α1:2008, ΕΝ 420:2003+Α1:2009 | 5 ΖΕΥΓΗ |  |  |
| **16** | **Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles)** | ΕΝ 166, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N. | 17 ΤΕΜ |  |  |
| **17** | **Γυαλιά προστασίας** | ΕΝ 166, EN 172, Scale number >= 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, , αντιθαμβωτικά N | 34 ΤΕΜ |  |  |
| **18** | **Γυαλιά προστασίας** | ΕΝ 166,διάφανο φακό 2C-1.2, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, , αντιθαμβωτικά N | 6 ΤΕΜ |  |  |
| **19** | **Επιγονατίδες** | ΕΝ 14404, Class 1, εξωτερικές | 2 ΖΕΥΓΗ |  |  |
| **20** | **Κάλυμα υποδήματος μιας χρήσης** | CE | 2 ΚΟΥΤΙ |  |  |
| **21** | **Καπέλα τύπου μπέιζμπολ** | Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, οnesize. | 44 ΤΕΜ |  |  |
| **22** | **Κράνος (αεριζόμενο)** | ΕΝ 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο. | 25 ΤΕΜ |  |  |
| **23** | **Κράνος πολιτικής προστασίας** | ΕΝ 16471, ΕΝ12492, Να διαθέτει οπές αερισμού, προσθαφαιρούμενο βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα μονοστρωματικό προστατευτικό αυχένα και αυτιών. | 6 ΤΕΜ |  |  |
| **24** | **Κράνος απλό** | ΕΝ 397, ΕΝ 50365 | 6 ΤΕΜ |  |  |
| **25** | **Κράνος προστασίας από προσκρούσεις** | ΕΝ 812, Αεριζόμενο, Αντιιδρωτικό | 2 ΤΕΜ |  |  |
| **26** | **Μάσκα ημίσεως προσώπου** | EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο Α1 Ρ3. | 9 ΤΕΜ |  |  |
| **27** | **Μάσκα με φιλτρο (FFP1 ενεργού άνθρακα)** | EN 149: >=FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα. | 80 ΤΕΜ |  |  |
| **28** | **Μάσκα με φιλτρο (FFP2 ενεργού άνθρακα)** | EN 149: >=FFP2, με στρώμα ενεργού άνθρακα. | 16 ΤΕΜ |  |  |
| **29** | **Μάσκα με φιλτρο FFP1** | EN 149: >FFP1 | 164 ΤΕΜ |  |  |
| **30** | **Μάσκα μιας χρήσης** | EN 14683. | 2 ΚΟΥΤΙ |  |  |
| **31** | **Μασκα ολόκληρου προσώπου** | EN 136 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο ΑΒΕΚ2 Ρ3 | 6 ΤΕΜ |  |  |
| **32** | **Μπλουζάκι T-shirt** | Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό | 18 ΤΕΜ |  |  |
| **33** | **Μπότες πυρίμαχες** | ΕΝ 15090:2012 HI3 CI SRC | 5 ΖΕΥΓΗ |  |  |
| **34** | **Μπουφάν** | ΕΝ 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. | 46 ΤΕΜ |  |  |
| **35** | **Μπουφάν (απλά)** | ΕΝ342 | 5 ΤΕΜ |  |  |
| **36** | **Νιτσεράδα** | ΕΝ 343, Αδιαβροχοποίηση =3 και διαπνέον ≥ 1 ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα | 7 ΤΕΜ |  |  |
| **37** | **Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης** | ΕΝ 13034, ΕΝ14126 | 64 ΤΕΜ |  |  |
| **38** | **Παντελόνι εργασίας (χειμερνινό)** | Χειμερινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240gr/m2. | 8 ΤΕΜ |  |  |
| **39** | **Παντελόνι εργασίας Εργατών)** | ΕΝ 11393-2, class 1 | 4 ΤΕΜ |  |  |
| **40** | **Παντελόνι εργασίας (καλοκαιρινό)** | Καλοκαιρινό : Υλικό κατασευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2. | 20 ΤΕΜ |  |  |
| **41** | **Ποδονάρια μπότας** | Αδιάβροχα, με λάστιχο στο πάνω τους τμήμα. | 1 ΚΟΥΤΙ |  |  |
| **42** | **Πυρίμαχη στολή** | ΕΝ 11612 τουλάχιστον με τις κλάσεις Α1, Β1,C1,F1 | 5 ΤΕΜ |  |  |
| **43** | **Ρόμπες υφασμάτινες** | Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος χρώμα λευκό. | 18 ΤΕΜ |  |  |
| **44** | **Σετ κράνος ωτοασπίδες προσωπίδα πλέγματος** | Κράνος ΕΝ 397, Ωτοασπίδες ΕΝ 352, snr>=25, Προσωπίδα πλέγματος ΕΝ. | 2 ΣΕΤ |  |  |
| **45** | **Στολή Μελισσοκόμων** | Στολή μελισσοκόμων | 7 ΤΕΜ |  |  |
| **46** | **Υποδήματα ασφαλείας** | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S3 | 40 ΖΕΥΓΗ |  |  |
| **47** | **Υποδήματα ασφαλείας (εργατών)** | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ ISO 17249, ΕΝ 20345, Κατηγορία >=S3. | 2 ΖΕΥΓΗ |  |  |
| **48** | **Υπόδημα ασφαλείας** | Άρβυλα ή Παπούτσι ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S2. | 8 ΖΕΥΓΗ |  |  |
| **49** | **Φόρμα εργασίας** | 100% βαμβακι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια. | 62 ΤΕΜ |  |  |
| **50** | **Φόρμα εργασίας (τύπου SKRUB)** | Από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με τσέπες (τύπου SCRUB). | 8 ΤΕΜ |  |  |
| **51** | **Φούτερ εργασίας** | Υλικό κατασκευής : 80% cotton, 20% polyester. | 8 ΤΕΜ |  |  |
| **52** | **Ωτοβύσματα** | ΕΝ 352, ΣΝΡ>=15, μιας χρήσης | 3 ΚΟΥΤΙ |  |  |
| **Α) ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | | | | |  |
| **ΜΕ ΦΠΑ 24%** | | | | |  |
| **Β) ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | | | | |  |
| **ΜΕ ΦΠΑ …%** | | | | |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ** | | | | |  |

**(Ημερομηνία)**

**Ο Προσφέρων**

**(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)**