**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού μαγειρείων για την Μονάδα Φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟΣ (αρ.διακ………………)

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………….. με έδρα ………………………………….., οδός …..………………………………… αριθμός ..………..

| **Α/Α ΕΙΔΩΝ** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κ1 | Κουζίνα ηλεκτρική | Με 6 ηλεκτρικές εστίες στο πάνω μέρος και μεγάλο ηλεκτρικό στατικό φούρνο από κάτω    Ελάχιστη ισχύς ανά εστία: 3000 W  Ελάχιστη ισχύς για ηλεκτρικό φούρνο: 6000 W  Τετράγωνες εστίες, ελάχιστης διάστασης: 30\*30εκ  Μεγάλο ενιαίο φούρνο κάτ. ελάχιστον 2 θέσεων - ταψιών,  με ελάχιστη εσωτερική διάσταση φούρνου 90\*60εκ    Ελάχιστες εξωτερικές διαστάσεις:  Μήκος: 115εκ  Βάθος: 85εκ  Ύψος: 85εκ    Τάση Λειτουργίας: 400V | ΝΑΙ |  |  |
| Κ2 | Ψυγείο Πάγκος | Συντήρηση, με 1 πόρτα και 2 ψυχόμενα Συρτάρια, ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα, οικολογικού Φρέον. Μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης ελάχιστου πάχους 5 εκ για καλύτερη συντήρηση των προϊόντων και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας  Εσωτερικά Μονωμένος ουρανός κάτω απ' το καπάκι εργασίας  Μέσα - Έξω από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10  Ψυκτικό στοιχείο βεβιασμένης ψύξης με αντιδιαβρωτική επικάλυψη.  Υγειονομικές καμπύλες εσωτερικά  Πόρτα και συρτάρια χωρητικότητας GN 1/1  Θερμοκρασία Λειτουργίας έως: 0 C  Απόψυξη: Αυτόματη  Θερμόμετρο – Θερμοστάτη: Ψηφιακός  Εύρος εξωτερικών διαστάσεων: Μήκος: 130-145εκ Βάθος: 70εκ Ύψος: 85-88εκ  Τάση Λειτουργίας: 230V | ΝΑΙ |  |  |
| Κ3 | Ψυγείο θαλαμάκι όρθιο | Συντήρηση, με 1 πόρτα ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα, οικολογικού Φρέον, μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης ελάχιστου πάχους  7 εκ για καλύτερη συντήρηση των προϊόντων  και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.  Μέσα - Έξω από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10  Ψυκτικό στοιχείο βεβιασμένης ψύξης με αντιδιαβρωτική επικάλυψη.  Υγειονομικές καμπύλες εσωτερικά  Ελάχιστης χωρητικότητας 600 lt  Εσωτερικά δυνατότητα για: GN 2/1  Θερμοκρασία Λειτουργίας έως: -1 C  Απόψυξη: Αυτόματη  Θερμόμετρο - Θερμοστάτη Ψηφιακός  Εύρος εξωτερικών διαστάσεων: Μήκος: 67-75εκ  Βάθος: 80-90εκ  Ύψος: 205-215εκ  Τάση Λειτουργίας: 230V | ΝΑΙ |  |  |
| Κ4 | Καταψύκτης μπαούλο | Οριζόντιος, με 1 πόρτα - καπάκι, ανοιγόμενο επάνω εσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα, οικολογικού Φρέον, μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης ελάχιστου πάχους 5 εκ για καλύτερη συντήρηση των προϊόντων  και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας  Ψυκτικό στοιχείο στατικής ψύξης  Ελάχιστης χωρητικότητας: 620 lt  Θερμοκρασία Λειτουργίας: -18/-23 C  Απόψυξη: Χειροκίνητη  Θερμόμετρο - Θερμοστάτη Αναλογικός  Ελάχιστες εξωτερικές διαστάσεις:  Μήκος: 195εκ  Βάθος: 70εκ  Ύψος: 82εκ  Τάση Λειτουργίας: 230V | ΝΑΙ |  |  |
| Κ5 | ΛΑΝΤΖΑ κλειστή Inox | Λάντζα ερμάριο με συρόμενες πόρτες στο μπροστά μέρος Με τρείς γούρνες στο κέντρο 50\*50\*30 εκ. Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 πάχους 0,8mm Σώμα και 1,00 mm καπάκι.εσωτερικά μόνο πάτος. Υπερύψωμα 6 cm στο πίσω μέρος . Ρυθμιζόμενου ύψους ποδαράκια Διαστάσεις:  Μήκος: 240εκ  Βάθος: 70εκ  Ύψος: 86εκ | ΝΑΙ |  |  |
| Κ6 | ΛΑΝΤΖΑ κλειστή Inox | Λάντζα ερμάριο με συρόμενες πόρτες στο μπροστά μέρος Με δύο γούρνες 50\*50\*30 εκ στη δεξιά πλευρά. Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 . πάχους 0,8mm Σώμα και 1,00 mm καπάκι. Εσωτερικά μόνο πάτος . Υπερύψωμα 6 cm στο πίσω μέρος . Ρυθμιζόμενου ύψους ποδαράκια Διαστάσεις: Μήκος:160εκ Βάθος:70εκ Ύψος: 86εκ | ΝΑΙ |  |  |
| Κ7 | Πάγκος ανοιχτός -Inox | Τραπέζι παραλαβής με θέση κάδου, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 πάχους 0,8mm Σώμα και 1,00 mm καπάκι. Πάτος - ράφι στο κάτω μέρος Ρυθμιζόμενου ύψους ποδαράκια Διαστάσεις: Μήκος: 120εκ Βάθος: 70εκ Ύψος: 86εκ | ΝΑΙ |  |  |
| Κ8 | Ντουλάπα inox | Ερμάριο σκευών κλειστό από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. Πάχους 0,8mm Σώμα και 1,00 mm καπάκι. Με δύο συρόμενες πόρτες στο μπροστά μέρος Εσωτερικά με πάτο και τρία ενδιάμεσα ράφια . Ρυθμιζόμενου ύψους ποδαράκια . Διαστάσεις: Μήκος: 160εκ Βάθος: 60εκ Ύψος: 180εκ | ΝΑΙ |  |  |
| Κ9 | Πάγκος ανοιχτός Inox | Τραπέζι εξόδου πλυντηρίου Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 . Πάχους 0,8mm Σώμα και 1,00 mm καπάκι. Πάτος - ράφι στο κάτω μέρος Ρυθμιζόμενου ύψους ποδαράκια . Διαστάσεις: Μήκος: 60εκ Βάθος: 70εκ Ύψος: 86εκ | ΝΑΙ |  |  |
| Κ10 | Πάγκος ανοιχτός inox | Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 . Πάχους 0,8mm Σώμα και 1,00 mm καπάκι. Πάτο - ράφι και ένα ράφι στην μέση . Ρυθμιζόμενου ύψους ποδαράκια.  Διαστάσεις: Μήκος: 240εκ Βάθος: 70εκ Ύψος: 86εκ | ΝΑΙ |  |  |
| Κ11 | Πάγκος ανοιχτός inox | Τραπέζι -βάση φούρνου . Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 . πάχους 0,8mm Σώμα και 1,00 mm καπάκι. Πάτος - ράφι στο κάτω μέρος Ρυθμιζόμενου ύψους ποδαράκια .  Διαστάσεις: Μήκος: 90εκ Βάθος: 90εκ Ύψος: 75εκ | ΝΑΙ |  |  |
| Κ12 | Πάγκος κλειστός Inox | Ερμάριο - Πάγκος Εργασίας, με τρία συρτάρια Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. πάχους 0,8mm Σώμα και 1,00 mm καπάκι. Στη μία πλευρά συρόμενες πόρτες στο μπροστά μέρος. Πάτο - ράφι και ένα ράφι στην μέση . Στην άλλη πλευρά τρία κάθετα συρτάρια Ρυθμιζόμενου ύψους ποδαράκια.  Διαστάσεις: Μήκος: 160εκ Βάθος: 70εκ Ύψος: 86εκ | ΝΑΙ |  |  |
| Κ13 | Πάγκος ανοιχτός Inox | Τραπέζι - Πάγκος Εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 . Πάχους 0,8mm Σώμα και 1,00 mm καπάκι. Πάτο - ράφι και ένα ράφι στην μέση . Ρυθμιζόμενου ύψους ποδαράκια  Διαστάσεις: Μήκος: 70εκ Βάθος: 85εκ Ύψος: 86εκ | ΝΑΙ |  |  |
| Κ14 | Φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθερμικός - ατμού | Χωρητικότητας 10 ταψιών Αερόθερμη λειτουργία / Λειτουργία Ατμού Μικτή λειτουργία / Οδηγοί με δυνατότητα για ταψιά GN1/1 και λαμαρίνες 60\*40εκ Φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες, με μοτέρ αυτόματης εναλλαγής περιστροφής για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα κατά το ψήσιμο. Δυνατότητας ρύθμισης της ταχύτητας των ανεμιστήρων κάτ. ελάχιστον 2 ταχύτητες Μέγιστη Θερμοκρασία λειτουργίας, κάτ. ελάχιστον Ψηφιακό χειριστήριο, ελάχιστης επιφάνειας με ενδείξεις θερμοκρασίας - χρόνου – υγρασίας Απόσταση από ταψί σε ταψί, κάτ. Ελάχιστον Με σύστημα αυτοκαθαρισμού Θάλαμος ψησίματος με Υγειονομικές καμπύλες περιμετρικά ελάχιστη ισχύς 16kw τάση λειτουργίας 400V μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις Μήκος: 95εκ Βάθος: 90εκ Ύψος: 110εκ | ΝΑΙ |  |  |
| Κ15 | Τρόλει κουζίνας inox | Τροχήλατo με 4 ρόδες, οι 2 με φρένο . Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/8 . πάχους 0,9mm Πλαίσιο και 0,6 mm επιφάνειες. Με τρία ράφια - μέγιστου φορτίου έως 50kg / ράφι Διαστάσεις: Μήκος: 85 εκ. Βάθος: 45 εκ. Ύψος: 89 εκ. | ΝΑΙ |  |  |
| Κ16 | Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων - ποτηριών | Τύπου Καμπάνα για καλάθι κατ’ελάχιστον:50\*50εκ. Κατασκευή διπλών τοιχωμάτων με ενδιάμεση μόνωση και στον κάδο και στη καμπάνα για καλύτερη διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Κάδο πλύσης, χαμηλής ποσότητας νερού, μέγιστης χωρητικότητας 25 λίγρα για μικρότερη κατανάλωση νερού και ταχύτερη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας πλύσης. Διπλούς σταυρούς για πλύση πάνω -κάτω με ενσωματωμένες αντλίες για σαπούνι και στεγνωτικό. Πάνελ ένδειξης των θερμοκρασιών του νερού. Δυνατότητα επιλογής του χρόνου πλύσης κατ ελάχιστο 3 προγράμματα. Ωφέλιμο εσωτερικό ύψος κατ ελάχιστον 40 εκ, δυνατότητα αυτοκαθαρισμού, σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών, ονομαστικής παραγωγικότητας κατ ελάχιστο 900 πιάτα/ώρα ή 50 καλάθια/ώρα ελάχιστη συνολικής ισχύς 9 Kw, τάση λειτουργίας 400v, μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις: μήκος: 80 εκ, βάθος: 90 εκ, ύψος 160/210 εκ | ΝΑΙ |  |  |
| Κ17 | Ψυκτικός θάλαμος | Συντήρηση, με 2 ανεξάρτητους ψυχόμενους χώρους, πόρτες με κλείστρο και κλειδαριά, κάτ. ελάχιστον: 2 τεμάχια, κατασκευασμένος από θερμομονωτικά πάνελ, συμπιεσμένης πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, κατάλληλα για τρόφιμα, ελάχιστου πάχους 7 εκατοστά, Εσωτερικά ανοξείδωτος αντιολισθητικός πάτος, Υγειονομικές καμπύλες εσωτερικά  Ελάχιστης συνολική χωρητικότητας 3800λιτρα  Περιέχονται ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια - σχάρες σε κάθε χώρο  Θερμοκρασία Λειτουργίας έως 0/+2C Ψυκτικό στοιχείο βεβιασμένης ψύξης με αντιδιαβρωτική επικάλυψη 2 τεμάχια Ηλεκτρολογικό πίνακα / λειτουργίας - ελέγχου – διαχείρισης με ηλεκτρονικό θερμόμετρο - θερμοστάτη για κάθε χώρο  Απόψυξη: αυτόματη Να φέρει εξωτερικό ψυκτικό μηχάνημα, οικολογικού Φρέον Παραδίδεται συναρμολογημένος με πλήρη ψυκτική εγκατάσταση  Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις:  Μήκος: 300 εκ  Βάθος: 160 εκ  Ύψος: 240 εκ  Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις:  Μήκος: 250 εκ  Βάθος: 100εκ  Ύψος: 220 εκ  Τάση λειτουργίας: 230 V | ΝΑΙ |  |  |
| Κ18 | Πλυντήριο ρούχων | Μέγιστης Χωρητικότητας ρούχων 17 kg Δυνατότητα επιλογής 10, κάτ. Ελάχιστον, διαφορετικών προγράμματα πλύσης Πρόγραμμα ατμού Αντι-αλλεργικό πρόγραμμα Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών Δυνατότητα κίνησης του κάδου σε 6 κατευθύνσεις Inverter μοτέρ κάδου Μέγιστες στροφές περιστροφής κάδου κατά το στύψιμο, 1100στ/λ Δυνατότητα πλύσης κλινοσκεπασμάτων και παπλώματα Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: Μήκος: 70εκ Βάθος: 80 εκ Ύψος: 100εκ | ΝΑΙ |  |  |

**Σημειώσεις:**

**Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούρια και να παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα και συνδεδεμένα όπου αυτό απαιτείται.**

**Για κάθε είδος εξοπλισμού πρέπει να πληρούνται τόσο οι γενικές όσο και οι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος και ο κάθε Διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα τεχνικά και λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού.**

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ